**Стоимость работ (услуг) в расчете на единицу измерения,**

**согласно Распоряжения ДЖКХиБ г. Москвы №05-14-487/2 от 05.12.2012г.**

Содержание общего имущества в многоквартирном доме

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп. (без учета НДС) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **1.** | **Кровля** | | | |
| 1.1. | **Содержание кровли и ограждающих элементов** | | | |
| 1.1.1. | Технический осмотр стальной кровли | 1000 кв.м. кровли | 446,86 | |
| 1.1.2. | Технический осмотр рулонной кровли | 1000 кв.м. кровли | 417,07 | |
| 1.1.3. | Технический осмотр кровли из штучного материала | 1000 кв.м. кровли | 387,28 | |
| 1.1.4. | Очистка кровли и ее элементов (в том числе козырьки над подъездами) от мусора, листьев | 100 кв.м | 159,33 | |
| 1.1.5. | Очистка кровли от снега (в т.ч. со сбрасыванием снега вниз и формирование его в валы), при толщине снега: |  |  | |
| 1.1.5.1. | до 10 см | 100 кв.м | 597,47 | |
| 1.1.5.2. | до 20 см | 100 кв.м | 756,79 | |
| 1.1.6. | Очистка металлической кровли с уклоном до 30 градусов от снега и наледеобразований | 100 кв.м | 1035,62 | |
| 1.1.7. | Очистка металлической кровли с уклоном от 30 до 45 градусов от снега и наледеобразований | 100 кв.м | 1254,68 | |
| 1.1.8. | Поджатие фальцев и гребней стальной кровли | 1 м фальца (гребня) | 43,59 | |
| 1.1.9. | Укрепление металлической парапетной решетки | 1 м решетки | 42,81 | |
| 1.1.10. | Выпрямление погнутых элементов парапетной решетки без снятия с места | 1 м решетки | 63,39 | |
| 1.2. | **Смена частей водосточных труб и прочистка внутреннего водостока** | | | |
| 1.2.1. | Смена части трубы | 1 м трубы | 270,06 | |
| 1.2.2. | Смена простых колен | 1 колено | 286,74 | |
| 1.2.3. | Смена простых отливов | 1 отлив | 234,70 | |
| 1.2.4. | Смена воронок | 1 воронка | 387,78 | |
| 1.2.5. | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока в теплый период года | 1 воронка | 35,61 | |
| 1.2.6. | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока в холодный период года | 1 воронка | 53,42 | |
| **2.** | **Содержание и мелкий ремонт вентиляции** | | | |
| 2.1. | Прочистка горизонтального дымохода с пробивкой и заделкой отверстий | 10 м дымохода | 219,70 | |
| 2.2. | Прочистка вертикального дымохода с пробивкой и заделкой отверстий | 10 м дымохода | 112,16 | |
| 2.3. | Ремонт вентиляционных коробов при прочистке засоренных вентиляционных коробов | 1 м короба | 31,91 | |
| 2.4. | Проверка и прочистка вентиляционных каналов с пробивкой и заделкой отверстий | 1 проверка | 61,23 | |
| 2.5. | Смена колпаков дымовых и вентиляционных труб с одним каналом | 1 колпак | 446,46 | |
| **3.** | **Содержание стен, фасадов** | | | |
| 3.1. | Осмотр состояния стен, фасадов | 1000 кв.м | 479,40 | |
| 3.2. | Протирка световых домовых знаков или уличных указателей, расположенных на высоте не выше 3-х метров | 100 шт. | 485,23 | |
| 3.3. | Вывешивание или снятие флагов на высоте не выше 3-х метров | 1 флаг | 12,32 | |
| 3.4. | Промывка и очистка фасадов зданий от атмосферных и грязепочвенных загрязнений | 100 кв.м проекции фасада | 560,44 | |
| 3.5. | Промывка и очистка фасадов зданий из белого облицовочного и силикатного кирпича, белого отделочного камня, ракушечника и других пористых материалов от комплексных застарелых загрязнений | 100 кв.м проекции фасада | 4432,39 | |
| **4.** | **Центральное отопление, системы горячего и холодного водоснабжения** | | | |
| 4.1. | **Подготовка здания к сезонной эксплуатации, мелкий ремонт запорно-регулировочной арматуры и другие работы** | | | |
| 4.1.1. | Осмотр системы центрального отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 1000 кв.м | | 1487,27 |
| 4.1.2. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 100 куб.м здания | | 124,20 |
| 4.1.3. | Очистка грязевика элеваторного узла | 1 грязевик | | 115,62 |
| 4.1.4. | Очистка конуса элеватора | 1 конус | | 151,31 |
| 4.1.5. | Смена прокладок у крана или вентиля, без снятия с места | 1 кран | | 28,16 |
| 4.1.6. | Разборка,прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов | 1 кран, или 1 вентиль 1 клапан | | 18,29 |
| 4.1.7. | Устранение засора внутреннего канализационного трубопровода | 1 пролет между ревизиями | | 79,33 |
| 4.1.8. | Перевод водостока на межсезонный период | 1 вентиль | | 25,14 |
| 4.2. | **Испытание трубопроводов системы холодного и горячего водоснабжения** | | | |
| 4.2.1. | Первое рабочее испытание отдельных частей системы холодного и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 569,79 | |
| 4.2.2. | Рабочая проверка системы холодного и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 414,17 | |
| 4.2.3. | Окончательная проверка системы холодного и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 313,44 | |
| 4.3. | **Испытание трубопроводов системы центрального отопления** | | | |
| 4.3.1. | Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 533,53 | |
| 4.3.2. | Рабочая проверка системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 501,20 | |
| 4.3.3. | Окончательная проверка системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 210,19 | |
| 4.3.4. | Проверка на прогрев трубопровода отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 19,40 | |
| 4.4. | **Спуск и напуск воды в систему отопления и осмотр отремонтированных приборов отопления** | | | |
| 4.4.1. | Спуск и напуск воды в систему отопления без осмотра системы | 1000 куб.м здания | 52,59 | |
| 4.4.2. | Спуск и напуск воды в систему отопления с осмотром системы | 1000 куб.м здания | 164,35 | |
| 4.4.3. | Спуск воды из системы | 1000 куб.м здания | 31,23 | |
| 4.4.4. | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | 100 отремон-тированных приборов | 3533,50 | |
| 4.4.5. | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 нагревательный прибор | 18,90 | |
| 4.5. | **Ликвидация воздушных пробок в системе отопления** | | | |
| 4.5.1. | Ликвидация воздушных пробок в стояке | 1 стояк | 76,59 | |
| 4.5.2. | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 1 радиаторный блок | 25,99 | |
| 4.6. | **Поливочная система** | | | |
| 4.6.1. | Консервация поливочной системы | 1 поливочная система | 67,52 | |
| 4.6.2. | Расконсервация поливочной системы | 1 поливочная система | 243,34 | |
| **5.** | **Внутренняя система электроснабжения** | | | |
| 5.1. | **Содержание внутренней системы электроснабжения** | | | |
| 5.1.1. | Измерение сопротивления изоляции сети | 1 участок | 76,59 | |
| 5.1.2. | Замер сопротивления изоляции с прозвонкой проводов | 10 щитков | 393,87 | |
| 5.1.3. | Замена перегоревшей электролампы | 1 электролампа | 18,36 | |
| 5.1.4. | Смена люминесцентного светильника | 1 светильник | 620,05 | |
| 5.1.5. | Смена стартера | 1 стартер | 13,56 | |
| 5.1.6. | Смена лампы накаливания короба домового знака или уличного указателя | 1 электролампа | 76,14 | |
| 5.1.7. | Смена деталей крепления для светильников и проводов: смена крюков и шпилек | 1 крепление | 88,02 | |
| 5.1.8. | Смена деталей крепления для светильников и проводов: смена кронштейнов | 1 крепление | 97,30 | |
| 5.2. | **Техническое обслуживание светильника наружного освещения типа "Краб", расположенного на высоте до трех метров** | | | |
| 5.2.1. | Проведение внешнего осмотра с выявлением механических повреждений светильника наружного освещения типа "Краб" | 1 светильник | 15,05 | |
| 5.2.2. | Удаление пыли и грязи с наружных частей светильника наружного освещения типа "Краб" | 1 светильник | 8,56 | |
| 5.2.3. | Проверка работы светильника наружного освещения типа "Краб" с помощью индикатора напряжения | 1 светильник | 5,48 | |
| 5.3. | **Проверка исправности (техническое обслуживание) устройства защитного отключения (УЗО)** | | | |
| 5.3.1. | Выявление механических повреждений устройства защитного отключения (УЗО) | 1 устройство | 19,21 | |
| 5.3.2. | Выявление отсоединенных проводов устройства защитного отключения (УЗО) | 1 устройство | 8,20 | |
| 5.3.3. | Проверка надежности подключения проводов к контактным зажимам путем вытягивания проводов с усилием | 1 устройство | 30,09 | |
| 5.3.4. | Проверка четкости фиксации органов управления устройства защитного отключения (УЗО) | 1 устройство | 10,94 | |
| **6.** | **Содержание оконных и дверных заполнений на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входных дверей в подъезд** | | | |
| 6.1. | **Санитарное содержание оконных и дверных заполнений на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входных дверей в подъезд, внутренняя отделка в подъездах** | | | |
| 6.1.1. | Мытье окон | 100 кв.м | 656,68 | |
| 6.1.2. | Влажная протирка оконных решеток | 100 кв.м | 305,30 | |
| 6.1.3. | Влажная протирка дверных полотен на лестничных клетках | 100 кв.м | 318,56 | |
| 6.2. | **Устранение мелких неисправностей в оконных и дверных заполнениях на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входных дверях в подъезд** | | | |
| 6.2.1. | Осмотр деревянных конструкций | 1000 м2 | 410,92 | |
| 6.2.2.1. | Смена оконного стекла на деревянных переплетах (толщина стекла 2-3 мм) | 1м фальца | 129,83 | |
| 6.2.2.2. | Смена оконного стекла на деревянных переплетах (толщина стекла 4-6 мм) | 1м фальца | 122,47 | |
| 6.2.3.1. | Смена оконного стекла на металлических переплетах (толщина стекла 2-3 мм) | 1м фальца | 143,11 | |
| 6.2.3.2. | Смена оконного стекла на металлических переплетах (толщина стекла 4-6 мм) | 1м фальца | 123,21 | |
| 6.2.4. | Установка гидравлического дверного доводчика ДГ-01 | 1 доводчик | 934,16 | |
| 6.2.5. | Укрепление оконных и дверных наличников | 1 м наличн. | 11,81 | |
| 6.2.6. | Ремонт форточек | 1 форточка | 143,87 | |
| 6.2.7. | Ремонт подоконных досок без снятия с места | 1м подок. доски | 95,15 | |
| 6.3. | **Малый ремонт дверных коробок в кирпичных стенах** | | | |
| 6.3.1. | Выправление перекосов коробки с закреплением клиньями нижней плоскостью досок | 1 коробка | 84,91 | |
| 6.3.2. | Закрепление коробки дополнительными ершами (при установленных коробках) | 1ерш | 13,05 | |
| 6.3.3. | Пристрожка четвертей коробки | 1 м пристрожки | 16,44 | |
| **7.** | **Подъезды** | | | |
| 7.1. | **Санитарное содержание подъездов** | | | |
| 7.1.1. | **Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей**: | | | |
| 7.1.1.1. | в домах с лифтами и мусоропроводом | 100 кв.м | 179,00 | |
| 7.1.2. | **Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа:** | | | |
| 7.1.2.1. | в домах с лифтами и мусоропроводом | 100 кв.м | 156,45 | |
| 7.1.3. | **Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей:** | | | |
| 7.1.3.1. | в домах с лифтами и мусоропроводом | 100 кв.м | 253,71 | |
| 7.1.4. | **Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа:** | | | |
| 7.1.4.1. | в домах с лифтами и мусоропроводом | 100 кв.м | 199,35 | |
| 7.1.5. | **Влажная протирка:** | | | |
| 7.1.5.1. | стен на лестничных клетках | 100 кв.м | 217,82 | |
| 7.1.5.2. | подоконников | 100 кв.м | 317,25 | |
| 7.1.5.3. | плафонов на лестничных клетках | 100 шт. | 135,61 | |
| 7.1.5.4. | отопительных приборов | 100 кв.м | 394,15 | |
| 7.1.5.5. | почтовых ящиков | 100 кв.м | 158,14 | |
| 7.1.5.6. | шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 100 кв.м | 195,27 | |
| 7.1.5.7. | чердачных лестниц | 100 кв.м | 204,56 | |
| 7.1.5.8. | стен, дверей кабины лифта | 100 кв.м | 281,45 | |
| 7.1.6. | **Влажное подметание:** | | | |
| 7.1.6.1. | места перед загрузочным клапаном мусоропроводов | 100 кв.м | 241,31 | |
| 7.1.6.2. | места для бочков с пищевыми отходами | 100 кв.м | 245,30 | |
| 7.1.7. | Обметание пыли с потолков | 100 кв.м | 139,22 | |
| 7.1.8. | Мытье пола кабины лифта с периодической сменой воды или моющего раствора | 100 кв.м | 255,37 | |
| 7.1.9. | Очистка металлической решетки и приямка | 1 приямок | 69,08 | |
| 7.2. | **Ремонт почтовых стальных ящиков, окрашенных эмалью, внутренняя отделка в подъездах** | | | |
| 7.2.1. | Окрашивание почтовых ящиков | 1 кв.м | 39,87 | |
| 7.2.2. | Установка замка | 1 прибор | 83,34 | |
| 7.2.3. | Смена замка | 1 прибор | 104,73 | |
| 7.2.4. | Навеска готовой дверцы | 1 кв.м | 39,51 | |
| 7.3. | **Мелкий ремонт и внутренняя отделка в подъездах** | | | |
| 7.3.1. | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 стойка | 43,10 | |
| 7.4. | **Освещение в подъездах** | | | |
| 7.4.1. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 10 лестничных площадок | 133,85 | |
| **8.** | **Чердаки и подвалы** | | | |
| 8.1. | **Санитарное содержание чердаков и подвалов** | | | |
| 8.1.1. | Очистка подвалов и чердаков от мусора | 100 кв.м | 131,04 | |
| 8.2. | **Мелкий ремонт входов в подвал** | | | |
| 8.2.1. | Заделка трещин и мелких выбоин в бетонных и железобетонных ступенях | 1 место | 87,64 | |
| 8.2.2. | Заделка отбитых мест в бетонных и железобетонных ступенях | 1 место | 122,45 | |
| **9.** | **Мусоропроводы** | | | |
| 9.1. | **Санитарное содержание мусоропроводов** | | | |
| 9.1.1. | **Удаление мусора из мусороприемной камеры, находящейся на 1 этаже:** | | | |
| 9.1.1.1. | Переносной мусоросборник | 1 куб. м | 179,06 | |
| 9.1.1.2. | Бункер | 1 куб. м | 117,46 | |
| 9.1.1.3. | Контейнер | 1 куб. м | 85,94 | |
| 9.1.2. | **Удаление мусора из мусороприемной камеры, находящейся в цокольном этаже:** | | | |
| 9.1.2.1. | Переносной мусоросборник | 1 куб. м | 234,91 | |
| 9.1.2.2. | Бункер | 1 куб. м | 157,57 | |
| 9.1.2.3. | Контейнер | 1 куб. м | 98,84 | |
| 9.1.3. | **Удаление мусора из мусороприемной камеры, находящейся в подвале с заглубленностью до 3 м:** | | | |
| 9.1.3.1. | Переносной мусоросборник | 1 куб. м | 292,20 | |
| 9.1.3.2. | Бункер | 1 куб. м | 213,42 | |
| 9.1.3.3. | Контейнер | 1 куб. м | 134,63 | |
| 9.1.4. | Уборка мусороприемной камеры с помощью шланга | 10 м кв. | 65,08 | |
| 9.1.5. | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 10 клапанов | 154,02 | |
| 9.1.6. | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) | 10 мусоро-сборников | 97,94 | |
| 9.1.7. | Мойка сменных мусоросборников (переносных мусоросборников) | 10 мусоро-сборников | 72,11 | |
| 9.1.8. | Уборка бункеров | 1 бункер | 42,11 | |
| 9.1.9. | Дезинфекция внутренней поверхности ствола мусоропровода, в т.ч. очистка внутренней поверхности ствола мусоропровода, не оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 10 м ствола мусоропровода | 49,84 | |
| 9.1.9.1. | Дезинфекция загрузочного клапана | 1 клапан | 12,94 | |
| 9.1.9.2. | Дезинфекция шибера, в.т.ч. мойка шибера перед дезинфекцией | 1 шибер | 50,23 | |
| 9.1.9.3. | Дезинфекция мусороприемной камеры | 1 кв.м мусороприемной камеры | 15,88 | |
| 9.1.10. | Дезинфекция мусоросборников (бункеров) | 1 мусоро-сборник | 25,10 | |
| 9.1.11. | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 1 мусоро-сборник | 15,06 | |
| 9.1.12. | Дезинфекция мусоросборников (переносных мусоросборников) | 1 мусоро-сборник | 9,33 | |
| 9.1.13. | Устранение засора мусоропровода, не оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 засор | 724,79 | |
| 9.2. | **Мелкий ремонт неисправностей мусоропроводов** | | | |
| 9.2.1. | Смена крепления ковша к загрузочному клапану мусоропровода | 1 ковш | 347,68 | |
| 9.2.2. | Смена ограничителя задней стенки загрузочного клапана мусоропровода | 1 ковш | 345,03 | |
| 9.2.3. | Смена ручки ковша загрузочного клапана мусоропровода с закреплением болтами | 1 ковш | 278,75 | |
| 9.2.4. | Смена уплотнительной резины на приемном клапане мусоропровода | 1 клапан | 131,45 | |
| 9.2.5. | Изготовление и установка хомута на мусоропроводе для заделки отверстий | 1 хомут | 177,81 | |
| 9.2.6. | Малый ремонт металлического мусоросборника (контейнера) | 1 контейнер | 153,78 | |
| 9.3. | **Дополнительные работы по содержанию мусоропроводов, оснащенных устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода** | | | |
| 9.3.1. | Осмотр оборудования водоснабжения устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 элемент | 11,33 | |
| 9.3.2. | Осмотр оборудования электроснабжения устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 элемент | 11,33 | |
| 9.3.3. | Осмотр автоматического управления подачи воды сплинклерной системы пожаротушения устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 система | 3,42 | |
| 9.3.4. | Осмотр наружной подводки водоснабжения к сплинклерной системе пожаротушения устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 система | 3,42 | |
| 9.3.5. | Осмотр устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 система | 20,47 | |
| 9.3.6. | Смазка осей и втулок механизма привода устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 штука | 20,47 | |
| 9.3.7. | Подтяжка болтовых соединений ерша, кронштейна промежуточного ролика устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 болт | 16,33 | |
| 9.3.8. | Промывка, очистка и дезинфекция внутренней поверхности ствола мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 10 м ствола мусоропровода | 75,65 | |
| 9.3.9. | Устранение засора мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 засор | 451,90 | |

Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Фундаменты** |  |  |
| 1.1. | Герметизация фундаментов |  |  |
| 1.1.1. | Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором | 1 м шва | 135,74 |
| 1.2. | Разборка отдельных участков фундаментов (раствор кладки известковый) |  |  |
| 1.2.1. | Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня отбойным молотком | 1 куб.м кладки | 368,70 |
| 1.2.2. | Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня вручную | 1 куб.м кладки | 595,64 |
| 1.2.3. | Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов отбойным молотком | 1 куб.м кладки | 355,04 |
| 1.2.4. | Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов вручную | 1 куб.м кладки | 542,70 |
| 1.3. | Разборка отдельных участков фундаментов (раствор кладки известково-цементный) |  |  |
| 1.3.1. | Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня отбойным молотком | 1 куб.м кладки | 477,94 |
| 1.3.2. | Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня вручную | 1 куб.м кладки | 754,48 |
| 1.3.3. | Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов отбойным молотком | 1 куб.м кладки | 423,32 |
| 1.3.4. | Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов вручную | 1 куб.м кладки | 648,58 |
| 1.4. | Разборка отдельных участков фундаментов (раствор кладки цементный) |  |  |
| 1.4.1. | Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня отбойным молотком | 1 куб.м кладки | 614,50 |
| 1.4.2. | Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня вручную | 1 куб.м кладки | 926,56 |
| 1.4.3. | Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов отбойным молотком | 1 куб.м кладки | 532,56 |
| 1.4.4. | Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов вручную | 1 куб.м кладки | 767,72 |
| 1.5. | Мелкий ремонт фундамента |  |  |
| 1.5.1. | Кладка фундаментов из бутового камня в виде отдельных столбов | 1 куб.м кладки | 6255,01 |
| 1.5.2. | Кладка кирпичных фундаментов в виде отдельных столбов | 1 куб.м кладки | 6408,39 |
| 1.5.3. | Кладка фундаментов из бутового камня в виде отдельных участков и ленточного фундамента | 1 куб.м кладки | 5833,69 |
| 1.5.4. | Кладка кирпичных фундаментов в виде отдельных участков и ленточного фундамента | 1 куб.м кладки | 6155,59 |
| **2.** | **Стены и фасады** |  |  |
| 2.1. | Герметизация стыков стен и фасадов при работах на высоте до 3-х метров |  |  |
| 2.1.1. | Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором в стенах крупноблочных и крупнопанельных зданий | 1 м шва | 151,44 |
| 2.1.2. | Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 м шва | 77,00 |
| 2.1.3. | Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором, горизонтальные швы между вентиляционными блоками | 1 м шва | 85,43 |
| 2.1.4. | Герметизация стыков наружных стеновых панелей при вскрытии стыка | 1 м стыка | 159,73 |
| 2.1.5. | Герметизация стыков наружных стеновых панелей без вскрытия стыка | 1 м стыка | 69,58 |
| 2.1.6. | Антикоррозийное покрытие сварных соединений вручную | 10 стыков сварных соединений | 202,29 |
| 2.1.7. | Утепление промерзающих мест (теплоизоляция поверхностей изделиями из пенопласта). | 1 куб.м изоляции | 4425,78 |
| 2.2. | Заделка и восстановление архитектурных элементов |  |  |
| 2.2.1. | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд при объеме кладки в одном месте до 0,5 куб.м | 1 куб.м кладки | 6376,99 |
| 2.2.2. | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд при объеме кладки в одном месте до 2 куб.м | 1 куб.м кладки | 6175,29 |
| 2.2.3. | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд при объеме кладки в одном месте до 5 куб.м | 1 куб.м кладки | 6013,93 |
| 2.2.4. | Укрепление слабодержащихся кирпичей или облицовочных плиток на фасадах | 1 кирпич или 1 плитка | 15,29 |
| 2.3. | Ремонт, окраска фасадов |  |  |
| 2.3.1. | Ремонт штукатурки гладких фасадов отдельными местами | 1 кв.м отремон-тированной поверхности | 277,62 |
| 2.3.2. | Смена пластмассового короба домового знака или уличного указателя при работах на высоте до 3-х метров | 1 короб или 1 указатель | 29,52 |
| 2.3.3. | Ремонт пожарных лестниц (ремонт металлических пожарных лестниц) | 100 кг металлоконструкций (сменяемых элементов) | 24198,54 |
| 2.3.4. | Установка или замена флагодержателя | 1 флагодержатель | 469,84 |
| **3.** | **Крыши** |  |  |
| 3.1. | Усиление элементов деревянной стропильной системы |  |  |
| 3.1.1. | Постановка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил | 1 м подкоса или 1м стойки | 292,97 |
| 3.1.2. | Укрепление стропильных ног | 1 м стропильной ноги | 297,94 |
| 3.2. | Устранение неисправностей и ремонт стальных, асбестоцементных и других кровельных покрытий |  |  |
| 3.2.1. | Смена отдельных конструктивных элементов кровли из листовой стали (карнизные свесы с настенными желобами) | 1 м карнизных свесов | 566,08 |
| 3.2.2. | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами средней сложности | 1 кв.м кровли | 309,03 |
| 3.2.3. | Ремонт металлической кровли отдельными местами | 1 пробоина | 80,25 |
| 3.2.4. | Смена обделок примыканий из листовой стали к каменным стенам | м | 147,45 |
| 3.2.5. | Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным трубам | 1 труба | 354,32 |
| 3.3. | Разборка и ремонт кровли из рулонных материалов |  |  |
| 3.3.1. | Разборка кровли из рулонных материалов крытой насухо | 100 кв.м кровли | 900,09 |
| 3.3.2. | Разборка кровли из рулонных материалов крытой на мастике (из 1-3 слоев) | 100 кв.м кровли | 1164,81 |
| 3.3.3. | Разборка кровли из штучных материалов | 100 кв.м кровли | 6088,79 |
| 3.3.4. | Разборка кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 кв.м кровли | 1522,21 |
| 3.3.5. | Ремонт местами рулонного покрытия | 1 кв.м сменяемого покрытия (на каждый слой) | 96,62 |
| 3.3.6. | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 1 кв.м сменяемого покрытия (на каждый слой) | 176,06 |
| 3.3.7. | Покрытие старых рулонных кровель смолой | 1 кв.м кровли | 24,34 |
| 3.3.8. | Покрытие старых рулонных кровель толевым лаком | 1 кв.м кровли | 112,48 |
| 3.3.9. | Покрытие старых рулонных кровель мастикой | 1 кв.м кровли | 86,04 |
| 3.3.10. | Смена поврежденных листов асбестоцементных кровель | 1 кв.м покрытия | 218,78 |
| 3.3.11. | Ремонт местами черепичной кровли | 1 черепица | 69,73 |
| 3.4. | Ремонт конструкций и элементов крыши |  |  |
| 3.4.1. | Ремонт частей водосточных труб с выправкой помятых мест с земли или подмостей | 1 м трубы | 73,02 |
| 3.4.2. | Ремонт частей водосточных труб с выправкой помятых мест с люлек | 1 м трубы | 168,53 |
| 3.4.3. | Разборка металлической парапетной решетки | 1 м решетки | 16,13 |
| 3.4.4. | Ремонт металлической парапетной решетки: снятие старой парапетной решетки отдельными частями | 1 м решетки | 66,51 |
| 3.4.5. | Масляная окраска крыш и их конструктивных элементов за 2 раза, с расчисткой краски до 10% | 1 кв.м окрашенной поверхности | 38,25 |
| 3.4.6. | Масляная окраска крыш и их конструктивных элементов за 2 раза, с расчисткой краски до 35% | 1 кв.м окрашенной поверхности | 46,33 |
| 3.4.7. | Масляная окраска крыш и их конструктивных элементов за 2 раза, с расчисткой краски более 35% | 1 кв.м окрашенной поверхности | 54,40 |
| 3.4.8. | Масляная окраска водосточных труб с расчисткой краски до 10% | 1 кв.м окрашенной поверхности | 54,00 |
| 3.4.9. | Масляная окраска водосточных труб с расчисткой краски до 35% | 1 кв.м окрашенной поверхности | 59,38 |
| 3.4.10. | Масляная окраска водосточных труб с расчисткой краски более 35% | 1 кв.м окрашенной поверхности | 66,11 |
| 3.4.11. | Масляная окраска поясков, сандриков, оконных отливов с расчисткой краски до 10% | 1 кв.м окрашенной поверхности | 44,78 |
| 3.4.12. | Масляная окраска поясков, сандриков, оконных отливов с расчисткой краски до 35% | 1 кв.м окрашенной поверхности | 47,49 |
| 3.4.13. | Масляная окраска поясков, сандриков, оконных отливов с расчисткой краски более 35% | 1 кв.м окрашенной поверхности | 50,17 |
| **4.** | **Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входные двери** |  |  |
| 4.1. | Смена шпингалета оконного с ручкой | 1 прибор | 239,88 |
| 4.2. | Смена оконной ручки | 1 прибор | 67,24 |
| 4.3. | Смена фрамужных приборов | 1 прибор | 141,18 |
| 4.4. | Смена форточного затвора | 1 прибор | 57,04 |
| 4.5. | Смена дверной пружины | 1 прибор | 113,68 |
| 4.6. | Смена дверного шпингалета | 1 прибор | 136,05 |
| 4.7. | Смена дверной ручки | 1 прибор | 79,14 |
| 4.8. | Смена автоматического замка | 1 прибор | 562,61 |
| 4.9. | Смена врезного замка с планкой | 1 прибор | 389,55 |
| 4.10. | Смена накладного замка с язычком | 1 прибор | 441,22 |
| 4.11. | Смена оконных петель | 1 створка | 153,67 |
| 4.12. | Смена дверных петель | 1 полотно | 235,93 |
| **5.** | **Лестницы, пандусы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей** |  |  |
| 5.1. | Заделка трещин в бетонных ступенях и полах | 1 м | 41,41 |
| 5.2. | Заделка выбоин площадью 0,5 кв.м в бетонных ступенях и полах | 1 место | 92,64 |
| 5.3. | Ремонт лестничных и балконных решеток весом 1 метра решетки - до 60 кг | 1 м решетки | 118,96 |
| 5.4. | Ремонт лестничных и балконных решеток весом 1 метра решетки - свыше 60 кг | 1 м решетки | 136,71 |
| 5.5. | Установка прямой части поливинилхлоридных поручней на лестнице с подгибанием концов | 1 м. поручня | 91,04 |
| 5.6. | Установка поливинилхлоридного поручня с одновременным закруглением с марша на марш | 1 м. поручня | 97,86 |
| 5.7. | Ремонт прямой части гладкого профиля поручня на лестничной клетке | 1 м. поручня | 75,94 |
| 5.8. | Ремонт прямой части фигурного профиля поручня на лестничной клетке | 1 м. поручня | 88,24 |
| 5.9. | Ремонт закругленной части гладкого профиля поручня на лестничной клетке | 1 м. поручня | 91,92 |
| 5.10. | Ремонт закругленной части фигурного профиля поручня на лестничной клетке | 1 м. поручня | 108,32 |
| 5.11. | Первое окрашивание масляными составами кистью деревянных поручней | 100 м поручня | 552,71 |
| 5.12. | Второе окрашивание масляными составами кистью деревянных поручней | 100 м поручня | 508,16 |
| 5.13. | Ремонт мозаичных ступеней по месту | 1 ступень | 171,77 |
| **6.** | **Полы (на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах)** |  |  |
| 6.1. | Смена досок в полах | 1 м сменяемой доски | 82,55 |
| 6.2. | Смена отдельных квадр щитового паркета | 1 кв.м пола | 336,70 |
| 6.3. | Ремонт покрытия полов из линолеума | 1 кв.м пола | 259,20 |
| 6.4. | Заделка выбоин в цементных полах - 0,25 кв.м | 1 место задела | 56,01 |
| 6.5. | Заделка выбоин в цементных полах - 0,5 кв.м | 1 место задела | 96,03 |
| 6.6. | Заделка выбоин в цементных полах - 1 кв.м | 1 место задела | 173,22 |
| **7.** | **Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, и др.общедомовых вспомогательных помещениях** |  |  |
| 7.1. | Восстановление отделки стен |  |  |
| 7.1.1. | Ремонт облицовки стен плитами сухой штукатурки площадью до 5 кв.м | 1 кв. м поверхности | 159,33 |
| 7.1.2. | Ремонт облицовки стен плитами сухой штукатурки площадью до 10 кв.м | 1 кв. м поверхности | 151,56 |
| 7.1.3. | Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами площадью до 1 кв.м | 1 кв. м поверхности | 313,08 |
| 7.1.4. | Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами площадью до 10 кв.м | 1 кв. м поверхности | 339,07 |
| 7.1.5. | Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на стенах и перегородках | 1 м борозды | 35,41 |
| 7.2. | Восстановление отделки потолков |  |  |
| 7.2.1. | Ремонт облицовки потолков плитами сухой штукатурки, площадью до 5 кв.м | 1 кв. м поверхности | 170,08 |
| 7.2.2. | Ремонт облицовки потолков плитами сухой штукатурки, площадью до 10 кв.м | 1 кв. м поверхности | 162,31 |
| 7.2.3. | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами, площадью до 1 кв.м | 1 кв. м поверхности | 329,02 |
| 7.2.4. | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами, площадью до 10 кв.м | 1 кв. м поверхности | 205,90 |
| 7.2.5. | Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на потолках | 1 м борозды | 47,29 |
| 7.3. | Ремонт лестничных клеток |  |  |
| 7.3.1. | Улучшенная клеевая окраска стен кистью | 1 кв.м окрашенной поверхности | 26,30 |
| 7.3.2. | Улучшенная клеевая окраска потолков кистью | 1 кв.м окрашенной поверхности | 33,32 |
| 7.3.3. | Масляная окраска стен с расчисткой старой краски, площадью до 10 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 66,37 |
| 7.3.4. | Масляная окраска стен с расчисткой старой краски, площадью до 35 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 83,85 |
| 7.3.5. | Масляная окраска стен с расчисткой старой краски, площадью более 35 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 114,77 |
| 7.3.6. | Масляная окраска потолков с расчисткой старой краски, площадью до 10 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 74,13 |
| 7.3.7. | Масляная окраска потолков с расчисткой старой краски, площадью до 35 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 91,61 |
| 7.3.8. | Масляная окраска потолков с расчисткой старой краски, площадью более 35 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 123,87 |
| 7.3.9. | Масляная окраска окон с расчисткой старой краски, площадью до 10 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 92,42 |
| 7.3.10. | Масляная окраска окон с расчисткой старой краски, площадью до 35 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 131,40 |
| 7.3.11. | Масляная окраска окон с расчисткой старой краски, площадью более 35 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 167,72 |
| 7.3.12. | Масляная окраска дверных полотен с расчисткой старой краски, площадью  до 10 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 77,63 |
| 7.3.13. | Масляная окраска дверных полотен с расчисткой старой краски, площадью  до 35 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 93,76 |
| 7.3.14. | Масляная окраска дверных полотен с расчисткой старой краски, площадью  более 35 % | 1 кв.м окрашенной поверхности | 142,17 |
| 7.4. | Ремонт технических и вспомогательных помещений |  |  |
| 7.4.1. | Улучшаная масляная окраска плинтусов или галтелей (полов, потолков, стен, оконных и дверных проемов) | 1 кв.м плинтуса или 1 кв.м галтели | 92,83 |
| 7.4.2. | Смена обоев | 1 кв.м поверхности | 91,19 |
| 7.4.3. | Установка устройства для закрывания чердачных и подвальных помещений | 1 устройство | 335,82 |
| 7.4.4. | Разборка плиточной облицовки пола без сохранения плиток | 1 кв.м облицовки | 20,47 |
| 7.4.5. | Разборка плиточной облицовки стен без сохранения плиток | 1 кв.м облицовки | 35,50 |
| 7.4.6. | Разборка плиточной облицовки пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 25 % | 1 кв.м облицовки | 30,05 |
| 7.4.7. | Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 25 % | 1 кв.м облицовки | 53,26 |
| 7.4.8. | Разборка плиточной облицовки пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 50 % | 1 кв.м облицовки | 46,43 |
| 7.4.9. | Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 50 % | 1 кв.м облицовки | 94,22 |
| 7.4.10. | Разборка плиточной облицовки пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 75 % | 1 кв.м облицовки | 71,00 |
| 7.4.11. | Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 75 % | 1 кв.м облицовки | 136,56 |
| 7.4.12. | Разборка плиточной облицовки пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 100 % | 1 кв.м облицовки | 101,04 |
| 7.4.13. | Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 100 % | 1 кв.м облицовки | 191,17 |
| 7.5. | Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях |  |  |
| 7.5.1. | Масляная окраска ранее окрашенных приборов отопления (радиаторы, конвекторы и другие приборы) | 1 кв.м окрашенной поверхности | 85,81 |
| 7.5.2. | Масляная окраска ранее окрашенного трубопровода (трубы отопления, водопровода, канализации) | 1 кв.м окрашенной поверхности | 84,46 |
| 7.5.3. | Масляная окраска ранее окрашенных решеток | 1 кв.м окрашенной поверхности | 101,94 |
| **8.** | **Санитарно-технические работы** |  |  |
| 8.1. | Смена и присоединение отдельных участков (длиной до 2-х м) стальных трубопроводов центрального отопления |  |  |
| 8.1.1. | Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр до 25 мм | 1 участок | 462,59 |
| 8.1.2. | Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр от 26 до 50 мм | 1 участок | 603,26 |
| 8.1.3. | Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр от 51 до 75 мм | 1 участок | 855,50 |
| 8.1.4. | Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр от 76 до 100 мм | 1 участок | 1133,93 |
| 8.1.5. | Присоединение стальных труб на сварке, диаметр до 25 мм | 1 участок | 298,61 |
| 8.1.6. | Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 26 до 50 мм | 1 участок | 482,93 |
| 8.1.7. | Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 51 до 75 мм | 1 участок | 753,30 |
| 8.1.8. | Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 76 до 100 мм | 1 участок | 1031,73 |
| 8.2. | Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков |  |  |
| 8.2.1. | Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр до 50 мм | 1 участок | 1257,20 |
| 8.2.2. | Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 51 до 75 мм | 1 участок | 2153,42 |
| 8.2.3. | Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 76 до 100 мм | 1 участок | 2175,96 |
| 8.2.4. | Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 101 до 125 мм | 1 участок | 2922,18 |
| 8.2.5. | Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 126 до 150 мм | 1 участок | 2944,73 |
| 8.3. | Смена чугунных труб |  |  |
| 8.3.1. | Смена отдельного участка чугунных труб, диаметром до 50 мм | 1 м трубопровода | 724,96 |
| 8.3.2. | Смена отдельного участка чугунных труб, диаметром от 51 до 75 мм | 1 м трубопровода | 1183,25 |
| 8.3.3. | Смена отдельного участка чугунных труб, диаметр от 76 до 100 мм | 1 м трубопровода | 1204,70 |
| 8.3.4. | Смена чугунных труб, диаметр от 101 до 125 мм | 1 м трубопровода | 1622,18 |
| 8.3.5. | Смена отдельного участка чугунных труб, диаметр от 126 до 150 мм | 1 м трубопровода | 1623,69 |
| 8.4. | Смена керамических труб |  |  |
| 8.4.1. | Смена керамических труб, диаметр до  125 мм | 1 м трубопровода | 265,83 |
| 8.4.2. | Смена керамических труб, диаметр от 126 до 150 мм | 1 м трубопровода | 294,42 |
| 8.4.3. | Смена керамических труб, диаметр от 151 до 200 мм | 1 м трубопровода | 378,65 |
| 8.5. | Ремонт и смена запорно-регулировочной арматуры |  |  |
| 8.5.1. | Смена вентильной головки закрытой (ГВЗ) для смесителей холодной и горячей воды | 1 вентильная головка | 111,85 |
| 8.5.2. | Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 20 мм | 1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан | 25,96 |
| 8.5.3. | Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 25 мм | 1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан | 28,78 |
| 8.5.4. | Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 32 мм | 1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан | 30,19 |
| 8.5.5. | Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 50 мм | 1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан | 41,43 |
| 8.5.6. | Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места, диаметром до 100 мм | 1 задвижка | 228,56 |
| 8.5.7. | Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места, диаметром до 150 мм | 1 задвижка | 310,62 |
| 8.5.8. | Установка крана для спуска воздуха из системы, диаметр крана от 15 до 20 мм | 1 кран | 181,87 |
| 8.5.9. | Установка крана для спуска воздуха из системы, диаметр крана от 21 до 25 мм | 1 кран | 207,52 |
| 8.5.10. | Смена чугунной задвижки, диаметр до 50 мм | 1 задвижка | 1756,88 |
| 8.5.11. | Смена чугунной задвижки, диаметр от 51 до 75 мм | 1 задвижка | 2571,25 |
| 8.5.12. | Смена чугунной задвижки, диаметр от 76 до 100 мм | 1 задвижка | 3533,22 |
| 8.5.13. | Смена чугунной задвижки, диаметр от 101 до 125 мм | 1 задвижка | 6241,73 |
| 8.5.14. | Смена чугунной задвижки, диаметр от 126 до 150 мм | 1 задвижка | 6267,38 |
| 8.5.15. | Смена чугунной задвижки, диаметр от 151 до 175 мм | 1 задвижка | 11866,69 |
| 8.5.16. | Смена чугунной задвижки, диаметр от 176 до 200 мм | 1 задвижка | 11892,34 |
| 8.5.17. | Смена пробочного крана, диаметр крана до 25 мм | 1 кран | 133,57 |
| 8.5.18. | Смена пробочного крана, диаметр крана от 26 до 50 мм | 1 кран | 262,59 |
| 8.5.19. | Смена крана двойной регулировки, диаметр крана 15 мм | 1 кран | 541,92 |
| 8.5.20. | Смена крана двойной регулировки, диаметр крана 19 мм | 1 кран | 620,62 |
| 8.5.21. | Ремонт крана регулировки у радиаторного блока | 1 кран | 76,00 |
| 8.5.22. | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 крючок | 21,86 |
| 8.6. | Смена радиаторных блоков |  |  |
| 8.6.1. | Смена радиаторных блоков весом до 80 кг | 1 радиаторный блок | 366,62 |
| 8.6.2. | Смена радиаторных блоков весом более 80 кг до 160 кг | 1 радиаторный блок | 390,94 |
| 8.6.3. | Смена радиаторных блоков весом более 160 кг до 240 кг | 1 радиаторный блок | 541,98 |
| 8.7. | Установка контрольно-измерительных приборов |  |  |
| 8.7.1. | Установка муфты для врезного термометра | 1 муфта | 225,30 |
| 8.7.2. | Установка термометра врезного | 1 термометр | 381,01 |
| 8.7.3. | Установка манометра пружинного | 1 манометр | 553,74 |
| 8.7.4. | Установка манометра дифференциального, кольцевого, поплавкового | 1 манометр | 895,65 |
| 8.7.5. | Установка манометра У-образного | 1 манометр | 1032,58 |
| 8.7.6. | Установка термометра дифференциального | 1 термометр | 877,52 |
| 8.7.7. | Техническое обслуживание теплосчетчика в течение года УУТЭ (узла учета тепловой энергии) | 1 теплосчетчик | 16286,95 |
| 8.7.8. | Техническое обслуживание счетчиков холодной и горячей воды | 1 шт. | 233,77 |
| 8.7.9. | Ремонт насосов с последующей наладкой и регулировкой | 1 шт. | 2415,59 |
| 8.7.10. | Ремонт водоподогревателей с очисткой от накипи и отложений | 1 нагреватель | 2493,84 |
| 8.8. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах |  |  |
| 8.8.1. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр до 50 мм | 1 место | 136,45 |
| 8.8.2. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 51 до 75 мм | 1 место | 219,82 |
| 8.8.3. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 76 до 100 мм | 1 место | 272,85 |
| 8.8.4. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 101 до 125 мм | 1 место | 283,78 |
| 8.8.5. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 126 до 150 мм | 1 место | 597,02 |
| 8.9. | Мелкий ремонт изоляции трубопровода и другие работы |  |  |
| 8.9.1. | Мелкий ремонт изоляции системы отопления | 1 м трубопровода | 348,94 |
| 8.9.2. | Восстановление разрушенной тепловой изоляции на трубопроводе | 1 кв. м восстановлен-ного участка | 173,47 |
| 8.9.3. | Восстановление тепловой изоляции расширительного бака | 1 бак | 161,36 |
| 8.9.4. | Смена прокладок канализационных ревизий | 1 прокладка | 60,46 |
| 8.9.5. | Смена трапов чугунных, диаметр 50 мм | 1 трап | 1000,32 |
| 8.9.6. | Смена трапов чугунных, диаметр 100 мм | 1 трап | 1367,54 |
| 8.10. | Притирка запорной арматуры |  |  |
| 8.10.1. | Притирка пробочного крана, диаметр 25 мм | 1 кран | 65,55 |
| 8.10.2. | Притирка пробочного крана, диаметр от 26 до 50 мм | 1 кран | 98,33 |
| 8.10.3. | Притирка клапана вентиля, диаметр 25 мм | 1 вентиль | 35,50 |
| 8.10.4. | Притирка клапана вентиля, диаметр от 26 до 50 мм | 1 вентиль | 53,26 |
| **9.** | **Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства дома** |  |  |
| 9.1. | Восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования |  |  |
| 9.1.1. | Смена розетки (выключателя) | 1 розетка | 34,63 |
| 9.1.2. | Установка потолочных патронов | 10 патронов | 433,74 |
| 9.1.3. | Смена стенного или потолочного патрона при открытой арматуре | 1 патрон | 55,68 |
| 9.1.4. | Смена стенного или потолочного патрона при герметической арматуре | 1 патрон | 59,65 |
| 9.1.5. | Мелкий ремонт электропроводки | 1 м провода | 6,90 |
| 9.1.6. | Смена отдельных участков внутренней электропроводки сечением 2х1,5 | 1 м провода | 35,32 |
| 9.1.7. | Смена отдельных участков внутренней электропроводки сечением 3х1,5 | 1 м провода | 46,42 |
| 9.1.8. | Смена стекла у светильников с креплением стекла болтами | 1 стекло | 52,80 |
| 9.1.9. | Смена стекла у светильников с креплением стекла металлическими зажимами | 1 стекло | 35,97 |
| 9.1.10. | Смена стекла у светильников с креплением стекла на резьбе | 1 стекло | 31,94 |
| 9.1.11. | Смена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | 1 переключатель | 531,45 |
| 9.1.12. | Смена магнитного пускателя | 1 магнитный пускатель | 2835,44 |
| 9.1.13. | Ремонт магнитного пускателя | 1 магнитный пускатель | 33,20 |
| 9.1.14. | Смена рубильника | 1 рубильник | 987,65 |
| 9.1.15. | Замена реле | 1 реле | 1827,46 |
| 9.1.16. | Установка квартирного щитка на 2 группы типа ЩК-12 | 1 щиток | 388,69 |
| 9.1.17. | Присоединение проводов к квартирному щитку на 2 группы типа ЩК-12 | 1 щиток | 19,51 |
| 9.1.18. | Подготовка к включению квартирного щитка на 2 группы типа ЩК-12 | 1 щиток | 19,51 |
| 9.1.19. | Установка квартирного щитка на 2 группы типа ЩК-15 | 1 щиток | 11162,05 |
| 9.1.20. | Присоединение проводов к квартирному щитку на 2 группы типа ЩК-15 | 1 щиток | 84,06 |
| 9.1.21. | Подготовка к включению квартирного щитка на 2 группы типа ЩК-15 | 1 щиток | 19,51 |
| 9.1.22. | Установка этажных щитков ЩУЭ-4, ЩС-3м до 4 групп | 1 щиток | 11272,64 |
| 9.1.23. | Присоединение проводов к этажному щитку ЩУЭ-4, ЩС-3м до 4 групп | 1 щиток | 117,68 |
| 9.1.24. | Подготовка к включению этажных щитков ЩУЭ-4, ЩС-3м до 4 групп | 1 щиток | 31,62 |
| 9.1.25. | Установка автоматического выключателя типа АП-50 | 1 выключатель | 450,45 |
| 9.1.26. | Присоединение проводов к автоматическому выключателю типа АП-50 | 1 выключатель | 58,92 |
| 9.1.27. | Подготовка к включению автоматического выключателя на ток до 25 ампер | 1 выключатель | 29,58 |
| 9.1.28. | Установка автоматического выключателя на ток до 25 ампер | 1 выключатель | 83,49 |
| 9.1.29. | Присоединение проводов к автоматическому выключателю на ток до 25 ампер | 1 выключатель | 24,23 |
| 9.1.30. | Подготовка к включению автоматического выключателя на ток до 25 ампер | 1 выключатель | 30,05 |
| 9.1.31. | Установка ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями на конструкции | 1 ящик | 2049,34 |
| 9.1.32. | Присоединение проводов к ящикам с рубильниками или переключателями и предохранителями на конструкции | 1 ящик | 201,93 |
| 9.1.33. | Подготовка к включению ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями на конструкции | 1 ящик | 36,53 |
| 9.1.34. | Смена предохранителя (ПН-2-100) | 1 предохранитель | 42,55 |
| 9.1.35. | Смена предохранителя (ПН-2-250) | 1 предохранитель | 63,48 |
| 9.1.36. | Смена предохранителя (ПН-2-400) | 1 предохранитель | 155,52 |
| 9.2. | Ремонт распределительного щитка |  |  |
| 9.2.1. | Ремонт распределительного щитка  - 1 группа | 1 щиток | 250,69 |
| 9.2.2. | Ремонт распределительного щитка  - 2 группа | 1 щиток | 264,34 |
| 9.2.3. | Ремонт распределительного щитка  - 3 группа | 1 щиток | 278,00 |
| **10.** | **Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов** |  |  |
| 10.1. | Устройство горизонтальных подвесных вентиляционных каналов из асбоцементных труб (при длине трубы до 2 м) | 1 труба | 243,09 |
| 10.2. | Устройство вертикальных вентиляционных каналов из асбоцементных труб | 10 м трубы | 83,08 |
| 10.3. | Смена вентиляционной решетки | 1 решетка | 192,82 |
| 10.4. | Заделка вентиляционного продуха сеткой с помощью поршневого пистолета | 1 вент. продух | 161,74 |